; v_mscdsc.inf -- Mass storage camera support
;
;
; Copyright © Microsoft Corporation.  All rights reserved.

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%MSFT%
DriverVer=06/21/2006,6.1.7600.16385

[ControlFlags]
BasicDriverOk=*

[Manufacturer]
%Sony.Mfg%=SonyCorp,NTx86
%Casio.Mfg%=CasioCorp,NTx86
%Fujifilm.Mfg%=FujifilmCorp,NTx86

[SonyCorp.NTx86]
; Sony DSC
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0328  
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0401 
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0410 
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0430
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0440 
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0450 
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0500
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0600
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0610
%USB\VID_054C&PID_0010% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_0010&REV_0611
; Sony Camcorder
%USB\VID_054C&PID_002E% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_002E&REV_0200
%USB\VID_054C&PID_002E% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_002E&REV_0500
%USB\VID_054C&PID_002E% = MSC_DSC, USB\VID_054C&PID_002E&REV_0600

[CasioCorp.NTx86]
; Casio DSC
%USB\VID_07CF% = MSC_DSC, USB\VID_07CF&PID_1001 
%USB\VID_07CF% = MSC_DSC, USB\VID_07CF&PID_1002 

[FujifilmCorp.NTx86]
; Fujifilm DSC
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0100
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0110&REV_1000
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0108
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_010A
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0114
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0112
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_011A
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0116
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0118
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_011C
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_010E
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_0110
%USB\VID_04CB% = MSC_DSC, USB\VID_04CB&PID_010D


[MSC_DSC.NT]
Include   = usbstor.inf
Needs     = USBSTOR_CB.NT
AddReg    = MSC_DSC.AddReg

[MSC_DSC.NT.Services]
Include    = usbstor.inf
Needs      = USBSTOR_CB.NT.Services 

[MSC_DSC.AddReg]
HKR,, "DeviceType", 0x00010001, 0x00000001

[Strings]

;Non-Localizable
MSFT                  = "Microsoft"

;Localizable
Sony.Mfg              = "Sony Corporation" 
Casio.Mfg             = "Casio Corporation" 
Fujifilm.Mfg          = "Fujifilm Corporation" 
USB\VID_054C&PID_0010 = "Sony DSC" 
USB\VID_054C&PID_002E = "Sony Camcorder"
USB\VID_07CF          = "Casio DSC"
USB\VID_04CB          = "Fujifilm DSC"
