<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--  (c) 2006 Microsoft Corporation  -->
<policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.2" schemaVersion="1.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/GroupPolicy/2006/07/PolicyDefinitions">
  <displayName>请在此处输入显示名称</displayName>
  <description>请在此处输入描述</description>
  <resources>
    <stringTable>
      <!-- Supported Platforms -->
      <string id="SUPPORTED_WindowsXPSP2WindowsNETSP1orBITS20">Windows XP SP2 或 Windows Server 2003 SP1，或者安装了 BITS 2.0 的计算机。</string>
      <string id="SUPPORTED_WindowsXPWindowsNETorBITS15">Windows XP 或 Server 2003，或者安装了 BITS 1.5 的计算机。</string>
      <string id="SUPPORTED_Windows7OrBITS35">Windows 7 或安装了 BITS 3.5 的计算机。</string>
      <!-- Supported Platforms -->

      <!-- Component name -->
      <string id="BITS">后台智能传送服务(BITS)</string>
      <!-- Component name -->

<!-- inactive job timeout -->      
      <string id="BITS_Job_Timeout">不活动 BITS 作业的超时</string>
      <string id="BITS_Job_Timeout_Help">此设置指定挂起的 BITS 作业在被放弃前能够保持不活动的天数。默认情况下，BITS 将在放弃不活动的作业之前等待 90 天。一旦决定放弃某个作业，该作业将从 BITS 删除，而为该作业下载的所有文件也将从磁盘中删除。注意: 更改作业的任何属性或任意成功的下载操作都将重置该超时。

如果计算机将长时间保持脱机且仍然有挂起的作业，请考虑增加此超时值。如果认为孤立的作业占用了磁盘空间，请考虑减小该值。

如果启用了此设置，则可以配置不活动的作业超时时间为指定的天数。

如果禁用该设置或不配置该设置，90(天)的默认值将用于不活动的作业超时。</string>

<!-- inactive job timeout -->

<!-- max job download time -->
      <string id="BITS_MaxDownloadTime">限制 BITS 作业最长下载时间</string>
      <string id="BITS_MaxDownloadTimeText">此策略设置限制后台智能传输服务(BITS)用于在一个 BITS 作业中下载文件的时间量。

该时间限制仅应用于 BITS 处于活动下载文件状态的时间。当累积的下载时间超过此限制时，该作业将置于错误状态。

默认情况下，BITS 使用的最长下载时间为 90 天(7,776,000 秒)。

如果启用此策略设置，则可以将最长作业下载时间设置为指定的秒数。

如果禁用或未配置此策略设置，则将使用默认值 90 天(7,776,000 秒)。</string>

<!-- max job download time -->

<!-- max bandwidth -->
      <string id="BITS_MaxBandwidth">限制 BITS 后台传输的最大网络带宽</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidth_Help">此策略设置限制后台智能传输服务(BITS)用于后台传输的网络带宽。(此策略设置不影响前台传输。)

        可以针对特定时间段以及所有其他时间设置带宽限制。例如，从 8:00 A.M. 到 5:00 P.M. 将网络带宽的使用限制为 10 Kbps，在一天的其他时间使用所有可用的未使用带宽。

        如果启用此策略设置，则 BITS 将其带宽使用限制为指定值。可以每秒千比特(Kbps)为单位指定限制。如果指定的值小于两千比特，则 BITS 将继续使用近似两千比特的值。若要阻止进行 BITS 传输，可以指定限制为 0。

        如果禁用或未配置此策略设置，则 BITS 会使用所有可用的未使用带宽。

        注意: 应该根据网络链接而不是计算机网络接口卡(NIC)的速度指定限制。此策略设置不影响对等计算机之间的对等缓存传输(但会影响来自原始服务器的传输);“限制用于对等缓存的最大网络带宽”策略设置适用于该目的。

        请考虑使用该设置阻止 BITS 传输在客户端具有快速网卡(10Mbs)但通过低速链接(56Kbs)连接到网络时争用网络带宽。</string>

      <string id="BITS_MaxBandwidthTime10AM">上午十点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime10PM">下午十点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime11AM">上午十一点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime11PM">下午十一点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime12AM">上午十二点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime12PM">下午十二点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime1AM">上午一点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime1PM">下午一点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime2AM">上午两点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime2PM">下午两点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime3AM">上午三点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime3PM">下午三点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime4AM">上午四点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime4PM">下午四点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime5AM">上午五点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime5PM">下午五点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime6AM">上午六点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime6PM">下午六点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime7AM">上午七点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime7PM">下午七点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime8AM">上午八点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime8PM">下午八点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime9AM">上午九点</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthTime9PM">下午九点</string>

      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysSunday">星期日</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysMonday">星期一</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysTuesday">星期二</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysWednesday">星期三</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysThursday">星期四</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysFriday">星期五</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthDaysSaturday">星期六</string>

      <string id="BITS_MaxBandwidthLimitKbps">Kbps</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthLimitMbps">Mbps</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthLimitUnlimited">无限制</string>

      <string id="BITS_MaxBandwidthV2_Work">建立一个工作计划，以限制用于 BITS 后台传输的最大网络带宽</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthV2_Work_Help">此策略设置限制后台智能传输服务(BITS)在工作和非工作时间内用于后台传输的网络带宽。工作计划是使用周日历定义的，该日历包含每周各天和每天各小时。在工作计划中未定义的所有小时和天都视为非工作时间。

          如果启用此设置，则可以建立计划用于限制工作和非工作时间内的网络带宽。在定义工作计划之后，可以为三种 BITS 后台优先级各自设置带宽使用限制: 高、普通和低。

          可以指定一个限制用于工作计划期间的后台作业。例如，可以在从星期一到星期五的 8:00 A.M. 到 5:00 P.M. 的时间内将低优先级作业的网络带宽限制为 128 Kbps，然后将非工作时间的该限制设置为 512 Kbps。

          如果禁用或未配置此策略设置，则 BITS 会将所有可用的未使用带宽用于后台作业传输。
      </string>

      <string id="BITS_MaxBandwidthV2_Maintenance">建立一个维护计划，以限制用于 BITS 后台传输的最大网络带宽</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthV2_Maintenance_Help">此策略设置限制后台智能传输服务(BITS)在维护时间内用于后台传输的网络带宽。维护计划会进一步限制用于后台传输的网络带宽。

          如果启用此设置，则可以单独定义一组网络带宽限制，并为维护时期建立计划。

          可以指定一个限制用于维护计划期间的后台作业。例如，如果普通优先级作业当前在某个工作计划中限制为 256 Kbps，则可以在某个维护计划中在从 8:00 A.M. 到 10:00 A.M. 的时间内将普通优先级作业的网络带宽进一步限制为 0 Kbps。

          如果禁用或未配置此策略设置，则会使用为工作和/或非工作计划定义的限制。

          注意: 为维护时期设置的带宽限制会取代为工作及其他计划定义的任何限制。
      </string>

      <!-- max bandwidth -->

      <!-- enable peercaching -->      
      <string id="BITS_EnablePeercaching">允许 BITS 对等缓存</string>
      <string id="BITS_EnablePeercachingText">此策略设置确定是否在特定计算机上启用后台智能传输服务(BITS)对等缓存功能。默认情况下，BITS 作业中的文件仅从作业所有者指定的原始服务器下载。

如果启用了 BITS 对等缓存，则 BITS 将缓存下载的文件并使这些文件可用于其他 BITS 对等端。传输下载作业时，BITS 将首先从处于同一 IP 子网中的对等端请求该作业的文件。如果子网中的对等端没有所请求的文件，则 BITS 将从原始服务器下载这些文件。
     
如果启用此策略设置，则 BITS 将从对等端下载文件、缓存文件并响应来自对等端的内容请求。使用“不允许计算机作为 BITS 对等缓存服务器”和“不允许计算机作为 BITS 对等缓存客户端”策略设置时，可以在更详细的级别控制 BITS 对等缓存功能。然而应注意，必须启用“允许 BITS 对等缓存”策略设置，另两项策略设置才能起作用。

如果禁用或未配置此策略设置，则将禁用 BITS 对等缓存功能，BITS 将直接从原始服务器下载文件。</string>
<!-- enable peercaching -->


<!-- peercache size limit -->
      <string id="BITS_MaxCacheSize">限制 BITS 对等缓存大小</string>
      <string id="BITS_MaxCacheSizeText">此策略设置限制可用于 BITS 对等缓存的最大磁盘空间大小(系统磁盘总容量的百分比)。BITS 将把文件添加到对等缓存并使这些文件可用于对等端，直到缓存内容到达指定的缓存大小。默认情况下，BITS 将使用系统磁盘总容量的 1% 作为对等缓存。

        如果启用该设置，可以输入要用作 BITS 对等缓存的磁盘空间百分比。可以输入介于 1% 和 80% 之间的值。

        如果禁用或未配置该设置，BITS 对等缓存的默认大小为系统磁盘总容量的 1%。

        注意: 如果禁用或未配置“允许 BITS 对等缓存”设置，则此设置将不起作用。</string>
<!-- peercache size limit -->
      

<!-- max peercaching content age limit-->      
      <string id="BITS_MaxContentAge">限制 BITS 对等缓存中文件的存在时间</string>
      <string id="BITS_MaxContentAgeText">此策略设置限制后台智能传输服务(BITS)对等缓存中文件的最长存在时间。为了最有效地使用磁盘空间，默认情况下，BITS 会删除对等缓存中过去 90 天内未被访问的所有文件。

        如果启用此策略设置，则可以指定文件在缓存中存在的最大天数。可以输入介于 1 和 120 天之间的值。

        如果禁用或未配置此策略设置，则将从对等缓存中删除过去 90 天内未被访问的文件。

        注意: 如果禁用或未配置“允许 BITS 对等缓存”设置，则此设置将不起作用。</string>

<!-- max peercaching content age limit-->
      
<!-- disable peercache client-->
      <string id="BITS_DisablePeercachingClient">不允许计算机作为 BITS 对等缓存客户端</string>
      <string id="BITS_DisablePeercachingClientText">该设置指定计算机是否作为 BITS 对等缓存客户端。默认情况下，启用 BITS 对等缓存时，计算机同时作为对等缓存服务器(向其对等端提供文件)和对等缓存客户端(从其对等端下载文件)。

如果启用该设置，计算机将不再使用 BITS 对等缓存功能下载文件。文件将仅从原始服务器下载。但是，计算机仍然可以使文件对其对等端可用。

如果禁用该设置或未配置该设置，计算机将在还原到原始服务器之前尝试从对等计算机下载启用了对等的 BITS 作业。

注意: 如果禁用或未配置“允许 BITS 对等缓存”设置，该设置将不起作用。</string>
<!-- disable peercache client-->

      
<!-- disable peercache server-->
      <string id="BITS_DisablePeercachingServer">不允许计算机作为 BITS 对等缓存服务器</string>
      <string id="BITS_DisablePeercachingServerText">该设置指定计算机是否作为 BITS 对等缓存服务器。默认情况下，启用 BITS 对等缓存时，计算机同时作为对等缓存服务器(向其对等端提供文件)和对等缓存客户端(从其对等端下载文件)。

如果启用该设置，计算机将不再缓存下载的文件并向其对等端提供这些文件。但是，计算机将仍然能从对等端下载文件。

如果禁用该设置或未配置该设置，计算机将向其对等端提供下载的文件和缓存的文件。

注意: 如果禁用或未配置“允许 BITS 对等缓存”设置，该设置将不起作用。</string>
<!-- disable peercache server-->

      
<!-- limit peercache bandwidth-->
      <string id="BITS_MaxBandwidthServedForPeers">限制用于对等缓存的最大网络带宽</string>
      <string id="BITS_MaxBandwidthServedForPeersText">该设置限制 BITS 用于对等缓存传输的网络带宽(该设置不影响来自原始服务器的传输)。
为了阻止由于对其他对等端提供服务而对计算机造成的任何负面影响，默认情况下，BITS 将最多使用最低活动网络接口带宽的 30%。 例如，如果一个计算机同时具有 100Mbps 网卡和 56 Kbps 调制解调器，且两者都处于活动状态，则 BITS 将使用的最大带宽是 56Kbps 的 30%。
可以更改 BITS 的默认行为，指定 BITS 将用于对等缓存的固定最大带宽。

如果启用该设置，可以输入一个用作对等缓存的最大网络带宽的以比特每秒 (bps) 为单位、介于 1048576 和 4294967200 之间的值。

如果禁用该设置或未配置该设置，将使用最低活动网络接口的 30% 为默认值。

注意: 如果禁用或未配置“允许 BITS 对等缓存”设置，该设置将不起作用。</string>
<!-- limit peercache bandwidth-->
      
      
<!-- max jobs per computer -->    
      <string id="BITS_MaxJobsPerMachine">限制此计算机的最大 BITS 作业数</string>
      <string id="BITS_MaxJobsPerMachineText">此策略设置限制可为计算机的所有用户创建的 BITS 作业数。默认情况下，BITS 限制可在计算机上创建的作业总数为 300 个作业。可以使用该设置增大或减小最大用户 BITS 作业数。

        如果启用该设置，BITS 将把 BITS 作业的最大数限制为指定数。

        如果禁用或未配置此设置，BITS 将使用默认的 BITS 作业限制 300 个作业。

        注意: 由服务和本地管理员帐户创建的 BITS 作业不算在该限制之内。</string>

<!-- max jobs per computer -->

<!-- max jobs per user -->
      <string id="BITS_MaxJobsPerUser">限制每个用户的最大 BITS 作业数</string>
      <string id="BITS_MaxJobsPerUserText">此策略设置限制每个用户可创建的 BITS 作业数。默认情况下，BITS 限制每个用户可创建的作业总数为 60 个作业。可以使用该设置增大或减小用户可创建的最大用户 BITS 作业数。

        如果启用该设置，BITS 将把用户可创建的 BITS 作业的最大数限制为指定数。

        如果禁用或未配置此设置，BITS 将使用默认用户 BITS 作业限制 300 个作业。

        注意: 该限制必须低于“该计算机的最大 BITS 作业数”中指定的设置，如果未配置“该计算机的最大 BITS 作业数”设置，则必须低于 300。由服务和本地管理员帐户创建的 BITS 作业不算在该限制之内。</string>

<!-- max jobs per computer -->

<!-- max files per job -->
      <string id="BITS_MaxFilesPerJob">限制 BITS 作业中允许的最大文件数</string>
      <string id="BITS_MaxFilesPerJobText">此策略设置限制一个 BITS 作业可包含的文件数。默认情况下，一个 BITS 作业限制为 200 个文件。可以使用该设置增大或减小一个 BITS 作业可包含的最大文件数。

        如果启用该设置，BITS 将把一个作业可包含的最大文件数限制为指定数。

        如果禁用或未配置此设置，BITS 将使用默认值 200 作为一个作业可包含的最大文件数。

        注意: 由服务和本地管理员帐户创建的 BITS 作业不算在该限制之内。</string>
<!-- max files per job -->

<!-- max ranges per file -->      
      <string id="BITS_MaxRangesPerFile">限制可添加到 BITS 作业中的文件的最大范围数</string>
      <string id="BITS_MaxRangesPerFileText">此策略设置限制可添加到 BITS 作业中的一个文件的范围数。默认情况下，BITS 作业中的文件限制为每文件 500 个范围。可以使用该设置增大或减小每文件最大范围数。

        如果启用该设置，BITS 将把可添加到文件的最大范围数限制为指定数。

        如果禁用或未配置此设置，BITS 将限制范围为每文件 500 个范围。

        注意: 由服务和本地管理员帐户创建的 BITS 作业不算在该限制之内。</string>
<!-- max ranges per file -->

<!-- disable branch cache-->
      <string id="BITS_DisableBranchCache">不允许 BITS 客户端使用 Windows 分支缓存</string>
      <string id="BITS_DisableBranchCacheText">此设置影响是否允许 BITS 客户端使用 Windows 分支缓存。如果在某台计算机上安装并启用了 Windows 分支缓存组件，则该计算机上的 BITS 作业默认可以使用 Windows 分支缓存。

          如果启用此设置，则 BITS 客户端不使用 Windows 分支缓存。

          如果禁用或未配置此设置，则 BITS 客户端使用 Windows 分支缓存。

          注意: 此设置不影响 BITS 之外的应用程序对 Windows 分支缓存的使用。此策略不适用于 SMB 上的 BITS 传输。如果计算机上针对 Windows 分支缓存的管理设置完全禁用了此设置的使用，则此设置不起作用。
      </string>
<!-- disable branch cache-->

    </stringTable>
    <presentationTable>
      <presentation id="BITS_Job_Timeout">
        <decimalTextBox refId="BITS_Job_Timeout_Time" defaultValue="90">不活动的作业超时(以天为单位): </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxDownloadTime">
          <decimalTextBox refId="BITS_MaxDownloadSeconds" defaultValue="54000">活动作业超时(以秒为单位): </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxBandwidth">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxTransferRateText" defaultValue="10" spinStep="10">限制后台传输速率(Kbps)为:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_BandwidthLimitSchedFrom" noSort="true" defaultItem="8">发件人</dropdownList>
        <dropdownList refId="BITS_BandwidthLimitSchedTo" noSort="true" defaultItem="17">收件人</dropdownList>
        <text>所有其他时间</text>
        <checkBox refId="BITS_UseSystemMaximum" defaultChecked="true">使用所有可用(未使用的)带宽</checkBox>
        <text>或者</text>
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxTransferRateText_1" defaultValue="20" spinStep="10">限制后台传输速率(Kbps)为:</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxContentAge">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxContentAgeList" defaultValue="90">天数: </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxCacheSize">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxSize" defaultValue="5">用于 BITS 对等缓存的磁盘空间百分比: </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxBandwidthServedForPeers">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxBandwidthServedForPeersList" defaultValue="1048576">用于对等缓存的最大网络带宽(bps): </decimalTextBox>
      </presentation>

      <presentation id="BITS_MaxJobsPerMachine">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxJobsPerMachineList" defaultValue="300">该计算机的最大 BITS 作业数: </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxJobsPerUser">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxJobsPerUserList" defaultValue="60">每个用户的最大 BITS 作业数: </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxFilesPerJob">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxFilesPerJobList" defaultValue="200">BITS 作业中允许的最大文件数: </decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BITS_MaxRangesPerFile">
        <decimalTextBox refId="BITS_MaxRangesPerFileList" defaultValue="500">可添加到 BITS 作业中文件的最大范围数: </decimalTextBox>
      </presentation>

      <presentation id="BITS_MaxBandwidthV2_Work">
        <checkBox refId="BITS_IgnoreLimitsOnLan" defaultChecked="false">如果源和目标在同一子网上，则会忽略带宽限制。</checkBox>
        <text>工作日</text>
        <dropdownList refId="BITS_WorkDaysFrom" noSort="true" defaultItem="1">发件人</dropdownList>
        <dropdownList refId="BITS_WorkDaysTo" noSort="true" defaultItem="5">收件人</dropdownList>
        <text> </text>
        <text>每天的工作时间</text>
        <dropdownList refId="BITS_WorkHoursFrom" noSort="true" defaultItem="8">发件人</dropdownList>
        <dropdownList refId="BITS_WorkHoursTo" noSort="true" defaultItem="17">收件人</dropdownList>
        <text> </text>
        <text>工作时间内的带宽限制</text>
        <decimalTextBox refId="BITS_WorkHighPriorityLimit" defaultValue="0">高优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_WorkHighPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">高优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_WorkNormalPriorityLimit" defaultValue="0">普通优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_WorkNormalPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">普通优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_WorkLowPriorityLimit" defaultValue="0">低优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_WorkLowPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">低优先级单位:</dropdownList>
        <text> </text>
        <text>非工作时间内的带宽限制</text>
        <decimalTextBox refId="BITS_NonWorkHighPriorityLimit" defaultValue="0">高优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_NonWorkHighPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">高优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_NonWorkNormalPriorityLimit" defaultValue="0">普通优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_NonWorkNormalPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">普通优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_NonWorkLowPriorityLimit" defaultValue="0">低优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_NonWorkLowPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">低优先级单位:</dropdownList>
      </presentation>

      <presentation id="BITS_MaxBandwidthV2_Maintenance">
        <text>维护日</text>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceDaysFrom" noSort="true" defaultItem="1">发件人</dropdownList>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceDaysTo" noSort="true" defaultItem="5">收件人</dropdownList>
        <text> </text>
        <text>每天的维护时间</text>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceHoursFrom" noSort="true" defaultItem="20">发件人</dropdownList>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceHoursTo" noSort="true" defaultItem="22">收件人</dropdownList>
        <text> </text>
        <text>维护时间内的带宽限制</text>
        <decimalTextBox refId="BITS_MaintenanceHighPriorityLimit" defaultValue="0">高优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceHighPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">高优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_MaintenanceNormalPriorityLimit" defaultValue="0">普通优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceNormalPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">普通优先级单位:</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="BITS_MaintenanceLowPriorityLimit" defaultValue="0">低优先级限制:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="BITS_MaintenanceLowPriorityUnit" noSort="true" defaultItem="2">低优先级单位:</dropdownList>
      </presentation>

    </presentationTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>
