<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--  (c) 2006 Microsoft Corporation  -->
<policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/GroupPolicy/2006/07/PolicyDefinitions">
  <displayName>请在此处输入显示名称</displayName>
  <description>请在此处输入描述</description>
  <resources>
    <stringTable>
      <string id="BootResumePolicy">关闭“启动和恢复优化”</string>
      <string id="BootResumePolicyHelp">关闭对于系统中混合式硬盘的启动和恢复优化。

如果启用了此策略设置，系统将不使用稳定 (NV) 缓存来优化启动和恢复过程。

如果禁用了此策略设置，系统将使用 NV 缓存来提高启动和恢复速度。系统会确定将存储在 NV 缓存中的数据以优化启动和恢复。在关机和休眠过程中，都会将所需的数据存储在 NV 缓存中。这可能会导致关机和休眠所需的时间稍有增加。

如果未配置此策略，则会观察到默认行为，系统将使用 NV 缓存来优化启动和恢复过程。

注意: 此策略仅在 NV 缓存功能处于打开状态时适用。</string>
      <string id="CachePowerModePolicy">关闭缓存电源模式</string>
      <string id="CachePowerModePolicyHelp">关闭系统中混合式硬盘的节电模式。

如果启用了此策略，则硬盘不会置于 NV 缓存节电模式，因此也不会实现节电。

如果禁用了此策略设置，则硬盘会置于 NV 缓存节电模式。在该模式下，系统尝试通过强行降低硬盘转速来节电。

如果未配置此策略设置，则默认行为是允许混合式硬盘处于节电模式。

注意: 此策略仅在 NV 缓存功能处于打开状态时适用。</string>
      <string id="FeatureOffPolicy">关闭稳定缓存功能</string>
      <string id="FeatureOffPolicyHelp">关闭系统中所有混合式硬盘的所有稳定 (NV) 缓存支持。 要检查系统中是否具有混合式硬盘，请从设备管理器中右键单击硬盘并选择“属性”。 使用 NV 缓存，可以在磁盘旋转时从缓存中读取数据，从而优化启动和恢复过程。 使用 NV 缓存，还可以在缓存能够满足读写需要时降低磁盘的转速，从而降低系统的耗电量。

如果启用了此策略设置，系统将不会管理 NV 缓存，也不会启用 NV 缓存节电模式。

如果禁用了此策略设置，系统将管理硬盘上的 NV 缓存，但前提是已正确配置 NV 缓存的其他策略设置。

注意: 此设置将在下次启动时生效。

如果未配置此策略，则默认行为是打开对 NV 缓存的支持。 </string>
      <string id="NvCacheCat">硬盘 NV 缓存</string>
      <string id="SolidStatePolicy">关闭固态模式</string>
      <string id="SolidStatePolicyHelp">关闭混合式硬盘的固态模式。 

如果启用了此策略设置，则频繁写入的文件(如文件系统元数据和注册表)可能不会存储在 NV 缓存中。

如果您禁用此策略设置，则系统会将频繁写入的数据存储到稳定 (NV) 缓存中。这允许系统以独占方式用完 NV 缓存并关闭硬盘电源很长一段时间，这样可节电。请注意，这可能会导致增加 NV 缓存的磨损。

如果未配置此策略，则会观察到系统的默认行为，频繁写入的文件将存储到 NV 缓存中。

注意: 此策略仅在 NV 缓存功能处于打开状态时适用。</string>
    </stringTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>
